Памятка по установке кондиционеров
     Ваш многоквартирный дом оснащен вентилируемой фасадной навесной системой ГК «Металлпрофиль» ВФ с облицовочными металлическими кассетами двух цветов. Панели облицованы и утеплены  в заводских условиях. При установки кондиционера возникнет необходимость частичного демонтажа утеплителя, прорезки пазов в облицовочных металлических кассетах для установки кронштейнов с последующим восстановлением утеплителя и нанесения антикоррозионного покрытия на места резов кассет. 
   Так как наружный фасад относится к наружным ограждающим конструкциям здания, любые его изменения, а также выполнение проемов или отверстий, не предусмотренных проектом 
 без согласования с ООО УК «Горгиппия-Сервис», категорически запрещено!  
 Последствиями неправильной  установки кронштейнов могут являться такие факты как: промерзание стен фасада,  намокание утеплителя, протечки наружных швов, появление плесени на стенах, коррозия элементов фасада (его долговечность).
Во избежании порчи общего   имущества, при установке кондиционера рекомендуем воспользоваться услугами
 ООО «Технохолод» тел. 8-989-760-50-10
 E-mail: tehnoholod-anapa@mail.ru 
При предъявлении акта об оказании услуг с вышеуказанной организацией в ООО УК «Горгиппия-Сервис»  дополнительного согласования не требуется.
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