Приложение №3
к договору управления МКД №22/4-19  от «26» февраля 2019 года
Состав характеристика и состояние общего имущества многоквартирного дома
1.
Адрес многоквартирного дома   Краснодарский край, г-к Анапа, Адмирала Пустошкина, дом 22, стр. 4;
2.
Серия, тип постройки __________________________________________________;
3.
Год постройки______________2018 год.___________________________________;
4.
Этажность _________________16________________________________________;
5.
Количество квартир _________462________________________________________;
6.
Общая площадь многоквартирного дома _26543,6 м2 [image: image1.wmf];
7.
Общая площадь жилых помещений ___  _19288,4 м2 [image: image2.wmf];
8.
Общая площадь нежилых помещений ____1235,5 м2 [image: image3.wmf];
9.
Степень износа по данным государственного технического учета____0___ %;
10.
Год последнего комплексного капитального ремонта ______________0__________;
11.
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного      
  дома__    3728.2 м2;
12.
Кадастровый номер земельного участка 23:37:1003000:497.
	#G0Наименование элемента общего имущества  
	Параметры  
	Характеристика 

	I Помещения и инженерные коммуникации общего пользования 

	Помещения общего пользования 
	Количество __366____ шт. 
	Количество помещений, требующих текущего ремонта __0____ шт.
 

	Межэтажные лестничные площадки 
	Количество___80____ шт. 
	Количество лестничных площадок, требующих текущего ремонта _______0_______ шт.

	Лестницы 
	Количество ж/б лестничных маршей  ____175_шт. 
материал ограждений — металл 
	Количество лестниц, требующих ремонта                _____________0_________ шт. 

	Лифтовые и иные шахты 
	Количество:
- лифтовых шахт___10_шт.
	Количество лифтовых шахт, требующих ремонта ___0__шт. 

	Технические этажи 
	Площадь  _1632,7 м2__[image: image4.wmf] 
Материал пола   бетон 
	Санитарное состояние удовлетворительное.

	Цокольный этаж 
	Площадь __1853,3_м2__[image: image5.wmf] 
Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал:
1. Электрические сети;
2. Сети горячего водоснабжения;
3. Сети холодного водоснабжения;
4. Сети отопления;
5. Канализационные сети;
6. Система пожаротушения;
7. Сети Интернет связи.
Перечень установленного инженерного оборудования:
1. ИТП горячей воды;
2. ИТП отопления;
3. ИТП горячей воды;
4. ИТП отопления
5. Водомерный узел.          
	Санитарное состояние удовлетворительное. Требования пожарной безопасности соблюдаются. Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в замене:
1. ________0____________;
2. ________0____________;
3. ________0_____________;
4. ________0_____________;
5. ________0_____________;
6. ________0____________;
7. ________0____________.
 Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в ремонте:
1. _________0___________;
2. _________0___________;
3. _________0___________.

	Кровля
	Вид кровли  плоская, мягкая, рулонная___ 
Материал кровли  слой бикрост ТПП, слой линокорм 
Площадь мягкой кровли 1837.3 м2_
Площадь мягкой кровли пристроенного офисного помещения  539.1 м2 
	Характеристика состояния _удовлетворительное.
 - площадь крыши
требующей капитального ремонта _0_[image: image6.wmf];
 - площадь крыши, 
требующей текущего ремонта  ___0___
 

	Двери 
	Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования
______69__________шт. из них: 
- деревянных ____17_____  шт.; - металлических  ___52______  шт.
	Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования,
 требующих ремонта ______0_______ шт., из них: 
 - деревянных _____0_____  шт.;
 - металлических   ____0___  шт.

	Окна 
	Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования
___155______шт.
	Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования, требующих ремонта __0___ шт.

	Лифты и лифтовое оборудование  
	Количество ___10___шт. В том числе грузовых _____5____шт.
	Количество лифтов, требующих: - замены  _______0_______шт. - капитального ремонта_0_шт. - текущего ремонта  __0__шт.

	Вентиляция,
тип: приточно-вытяжная
	Количество вентиляционных каналов — 35 шт.
Материал вентиляционных каналов – бетон
	Количество вентиляционных каналов,
 требующих ремонта 0 шт

	Светильники  в местах общего пользования
	Количество ______1251 шт.  
	Количество светильников,
 требующих замены ___0___шт. 
Количество светильников, 
требующих ремонта __0__  шт.  

	Фильтрующие устройства 
	Фильтры 
	

	Сети теплоснаб- жения  
	Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: Трубопровод  Ø15 -  Ø133мм, материал сталь
_Ø15-     2238   м/п
_Ø20-     5758   м/п
_Ø25-     3778   м/п
_Ø32 -    98       м/п
_Ø40 -    44       м/п
_Ø50 -    116     м/п
_Ø65 -    18       м/п
_Ø76 -    108     м/п
_Ø80 -    10       м/п
  Ø89 –   284     м/п
_ Ø108 - 258     м/п
_ Ø133 - 50     _м/п
	Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены:
1. ___  мм _____0_________  м 
2. ___  мм _____0_________ м 
Протяженность труб, требующих ремонта __0___м (указать вид работ: восстановление теплоизоляции, окраска, иное)  

	Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения  
	Количество: 3206  шт.
- задвижек (заслонок)-       89 шт.;      
- вентилей (клапан бал.) – 1458 шт.;
- кранов –                          1659 шт.

	Требует замены или ремонта: 
-  задвижек                       _______0_шт.
- балансировочных кранов_______0_шт. 
- кранов                           _______0_шт.  

	Узел ввода теплоносителя
	ИТП горячего водоснабжения 2 шт.
ИТП отопления 2 шт.
	Состояние удовлетворительное   

	Инженерное оборудование ИТП
	Пластинчатый теплообменник   4 шт.
Комплект регуляторов температуры 4 шт.
	Состояние пластинчатых теплообменников: удовлетворительное   
Состояние регуляторов температуры: удовлетворительное   

	 Соединения инженерных сетей ХВС, ГВС, отопления и пожаротушения
	 Компенсатор резиновый:
_Ø125 - 4 _ шт.
  Ø100 - 12_шт._
_ Ø80 - 17_ шт._
_ Ø65 - 7  _ шт. 
_ Ø50 - 2  _ шт.
_ Ø40 - 8  _ шт.
_ Ø25 - 11_ шт.
Компенсатор осевой:
  Ø100 - 8_   шт._
_ Ø80 - 12_  шт._
_ Ø25 - 108  шт. 
_ Ø20 - 160  шт.

	Состояние: удовлетворительное   

	Система дымоудаления
	 Установка подпора воздуха:
 ПД-1-20, 26-30              25 шт. 
 Установка дымоудаления:
 ДУ-1-5                           5 шт.
	Состояние удовлетворительное   

	Радиаторы  в местах общего пользования
	Количество: 87 шт. 

	Требуют замены __________0____________шт. 


	Насосы  циркуляционные ГВС и отопления, повысительные, дренажные.
	количество ___36  шт.

	Состояние удовлетворительное 

	Трубопроводы холодной и горячей воды   
	Диаметр, материал и протяженность:
Ø100 – Ø15 мм, материал сталь  
_ Ø100 - 280_ м/п_
_ Ø80 - 20_    м/п_
_ Ø65 - 50  _  м/п _
_ Ø50 - 110 _ м/п
_ Ø40 - 57___м/п
 _Ø32 - 440 _ м/п
_ Ø25 - 310__м/п
_ Ø15 - 61   _ м/п
Материал полипропилен 
_ Ø50 - 1150 _ м/п
_ Ø40 - 1220__м/п
_ Ø32 - 1375__м/п
_ Ø25 - 280___м/п
   Ø20 - 1825 _ м/п
_ Ø15 - 2200    м/п
	Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: Замена не требуется м.
Протяженность труб, требующих окраски ____0___ м  

	Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения  

	Количество: задвижек, вентилей, кранов (запорная арматура)- 1270 шт.
- задвижек ______48____ шт.;
- кранов             _ 3395    шт.; 
- клапан баланс.  _37      _шт. 
	Требует замены или ремонта:
- задвижек ________0_______  шт.;
- кранов                  _0            _ шт. 
- вентилей  ________0_______  шт.  

	Коллективные приборы учета  
	Перечень установленных приборов учета: 
ХВС- ВТ-65 № -------------
Подпитка №1 ГВС ВТ-65 № ------------ 
Подпитка №2 ГВС ВТ-50 № ------------ 
Электросчётчики:
_М230__№--------------
М230__№------------------
М230__№--------------
М230__№--------------- 
М230__№---------------
М230__№---------------_
М230__№-------------------__
М230__№-------------------      
М230__№-------------------_
М230__№-----------------_
М230__№------------------_
М230__№-----------------__
Теплосчетчик _ТВ7-04 №------------
ПРЭМ-100_№ --------------_______
 ПРЭМ-100_№ --------------______
 Подпитка ПРЭМ-20_№ ---------_____
Теплосчетчик _ТВ7-04 №------------
ПРЭМ-100_№ --------------_______
 ПРЭМ-100_№ --------------______
 Подпитка ПРЭМ-20_№ ---------_____
	Указать дату следующей поверки для каждого прибора учета:
 _________16.09.22 г.
  ________ 16.09.22 г.
 Электросчётчики:  ___
 ___         _11.03.2026_______  г. 
_________ 11.03.2026_        _ г.
  ________11.03.2026_______г.
_________11.03.2026_______г.
  ________11.03.2026_______г.
_________11.03.2026______г.
  ________27.04.2026____г.
________ _27.04.2026____г.
_______   _27.04.2026____г.
_______   _13.02.2026 ______г.
_________ 25.04.2026______ г.
_________ 25.04.2026______ г.
Теплосчётчик ____16.09.20 г.
_________________16.09.20 г.
_________________16.09.20 г.
_________________16.09.20 г.

	Трубопроводы канализации  
	Диаметр, материал и протяженность Ø110-Ø50 мм: 
1. Полипропилен 
__Ø110 - 2470__ м\п
__Ø50  - 1285___ м\п
    Ø40  - 50___ м\п
2. Чугун
__Ø100 - 510__ м\п
__Ø150 - 30  __ м\п
	Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. _Ø50- Ø100__  мм ______0_______  м 
          2. _Ø50- Ø100__ мм _______0_______м

	Система «АСПЗ» (пожарная сигнализация).
	Пульт управления           1     шт.
Контрольный прибор       75   шт.
Блок сигнальный             40   шт.
БИРП 24В, 4А                  46    шт.
АКБ 12В                          92    шт.
Извещатель дымов.         741   шт.
Извещатель тепловой      1386 шт.
Извещатель ручн.            172  шт.
Звуковой оповещатель     240  шт.
Световой оповещатель     75    шт.
Кнопка красная               240   шт. 
Шкаф управления            84    шт. 
Магнито-контактн. датчик 6     шт.               
	Состояние удовлетворительное

	II. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного  дома* 

	Общая площадь 
	Земельного участка   15428,3  м2.
в том числе: 
Застройка     2494,1   м2.                               Площадь озеленения 4645,2 м2.
Площадь покрытий   8289 м2.
Площадь тротуара            1883 м2.                
Площадь асфальта      4648  м2.
Площадь отмостки     833     м2.
Площадь спортивных и детских площадок     925   м2.
	 Состояние: удовлетворительное 

	Зеленые насаждения
	Деревья               52       шт.
кустарники          230      шт.
	 Состояние: удовлетворительное 

	Элементы благоустройства  
	Малые архитектурные формы есть:  
 Стойка для сушки белья           4 шт.
 Стойка для чистки ковров       2 шт.
 Диван (скамья)                           4 шт.
 Урна                                              9 шт.
 Детский игровой комплекс    1 шт.
 Качалка на пружине                 2 шт.
 Песочница                                  1 шт.
 Скамья с ножками                    6 шт.
 Детский спорт. комплекс        1 шт.
 Скамья с упором                       1 шт.
 Качалка маятниковая              1 шт
 Карусель                                     1 шт.
 Контейнер мусорный              1 шт
 Тренажер                                    3 шт.
Стойка баскетбольная              2 шт.
	 Элементы благоустройства, находятся в удовлетворительном состоянии. 

	Ливневая сеть 
	Люки  ______13__________  шт. Приемные колодцы __13__  шт. 
	 Состояние: удовлетворительное 


Приложение № 3 к Договору управления многоквартирным домом № 22/4-19  от  «26» февраля 2019 г. утверждено внеочередным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г-к Анапа, ул. Адмирала Пустошкина, дом № 22 строение 4 (Протокол № 1 от «25» февраля 2019 г.)
Директор ООО УК «Горгиппия-Сервис»                                                   Овсепьян М.С.
Председатель собрания:                                                                               Кулинич А.К.        
Секретарь собрания:                                                                                    Лазаренко О.Б.
